{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Daten","Berechnung","Intro"],"not_rendered":{"charts":1,"images":6,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Daten","index":0,"n_rows":112,"n_cols":12,"rows_kept":112,"hidden":true,"merged":[[15,1,15,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":8}
[{"$nulls":5},"Gesamtemission [Tonnen CO2 pro Jahr]:"]
[{"$nulls":5},"persönlicher Wert:",10.78,"[99 % ]"]
[{"$nulls":5},"durchschnittlicher Wert in Deutschland:",11]
[{"$nulls":5},"durchschnittlicher Wert in West-Europa:",10]
[{"$nulls":5},"weltweiter Durchschnitt:",4.3]
[{"$nulls":5},"durchschnittlicher Wert in den USA:",20]
[{"$nulls":5},"durchschnittlicher Wert in Afrika:",1.3]
[null,"Das rechte Bild symbolisiert den persönlichen Fußabdruck im Vergleich zum Durchschnitt Deutschlands"]
[]
[]
[null,"Wohnsituation"]
[{"$nulls":4},"persönlicher Wert:",null,null,"Durchschnitt in Deutschland"]
[{"$nulls":3},"Summe Wohnen",{"v":2.7199999999999998,"d":"2.72"},null,null,2.72]
[{"$nulls":3},"Wärmeenergie",2.02]
[{"$nulls":3},"Elektroenergie",{"v":0.7,"d":"0.70"}]
[]
[null,null,"Wohnung"]
[{"$nulls":3},"Anzahl der Personen im Haushalt:"]
[{"$nulls":3},"Wohnfläche:"]
[]
[]
[]
[null,null,"Wärmebedarf"]
[null,null,"Schätzung"]
[{"$nulls":3},"Heizungsart und Gebäudezustand"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"mittlere Raumtemperatur",{"v":20,"d":"20 °C"}]
[{"$nulls":3}," während der Heizperiode:"]
[]
[{"$nulls":3},"Warmwasserverbrauch"]
[]
[]
[]
[null,null,"Oder: Direkte Eingabe der verbrauchten Energie für Raumwärme und Warmwasser"]
[]
[{"$nulls":3},"Heizölverbrauch",null,"Kilowattstunden pro Jahr",{"$nulls":4},"Liter pro Jahr","Kubikmeter pro Jahr"]
[{"$nulls":3},"Erdgasverbrauch",null,"Kilowattstunden pro Jahr",{"$nulls":4},"Kilowattstunden pro Jahr","Kilowattstunden pro Jahr"]
[{"$nulls":3},"Fernwärmeverbrauch",null,"Kilowattstunden pro Jahr"]
[]
[null,null,"Elektroenergiebedarf"]
[null,null,"Schätzung"]
[]
[null,null,"Nutzung von Elektrogeräten im Haushalt"]
[]
[{"$nulls":3},"Ausstattung mit Elektrogeräten:"]
[]
[{"$nulls":3},"Energieeffizienz:"]
[]
[{"$nulls":3},"Grad der Nutzung:"]
[]
[null,null,"Oder: Direkte Eingabe der verbrauchten Elektroenergie"]
[]
[{"$nulls":4},"Elektroenergieverbrauch",null,"Kilowattstunden pro Jahr"]
[]
[{"$nulls":4},"bei Nutzung von Photovoltaik - Einspeisung in das Stromnetz:",null,"Kilowattstunden pro Jahr"]
[]
[]
[null,"Ernährung"]
[]
[{"$nulls":5},1.55,null,1.65]
[]
[{"$nulls":3},"Geschlecht:"]
[]
[{"$nulls":3},"Ernährungsform:"]
[]
[{"$nulls":3},"Ernährungsweise:"]
[]
[]
[null,"Verkehr"]
[]
[{"$nulls":4},"Summe Verkehr",2.52,null,2.52]
[{"$nulls":4},"PKW",1.56,null,1.56]
[{"$nulls":4},"ÖPNV",0.11,null,0.11]
[{"$nulls":4},"Flüge",0.85,null,0.85]
[]
[{"$nulls":6},"im Jahr gefahrene Km:"]
[{"$nulls":3},"1. Privat-PKW:"]
[]
[{"$nulls":3},"2. Privat-PKW:"]
[]
[{"$nulls":3},"ÖPNV (Pendelverkehr):"]
[]
[{"$nulls":3},"Bahnreisen:"]
[]
[null,null,"Flüge [Hin- und Rückflug zählen als ein Flug]",{"$nulls":3},"Anzahl der Flüge:"]
[{"$nulls":3},"1. Flugvariante:"]
[]
[{"$nulls":3},"2. Flugvariante:"]
[]
[]
[null,"Konsumgewohnheiten"]
[]
[{"$nulls":5},2.75,null,2.75]
[]
[{"$nulls":3},"Konsumverhalten:"]
[]
[{"$nulls":3},"Kaufkriterien:"]
[]
[]
[null,"öffentlicher Konsum, Infrastruktur"]
[]
[{"$nulls":5},1.24,null,1.24]

{"sheet":"Berechnung","index":1,"n_rows":87,"n_cols":72,"rows_kept":87,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Datenübernahme und -übergabe",{"$nulls":8},"Berechnungen",{"$nulls":16},"Quellen",{"$nulls":40},"Diagramm und Script"]
[null,"Wohnen",{"$nulls":8},"Wohnen",{"$nulls":16},"Quellenangaben",{"$nulls":40},"Datenbereich für Diagramm"]
[null,"Wärme - Datenaufbereitung",{"$nulls":8},"Rechenergebnisse aufbereitet, Übergabe an Auswertung"]
[null,null,"Anzahl Personen",0,"Datenübernahme",{"$nulls":5},"Gesamt Wärme (Heizung und WW) - Ergebnis und Übertrag",2020,"kg pro Person und Jahr",{"$nulls":14},"Idee für die Gestaltung dieses Rechners beruht auf:",{"$nulls":3},"http://www.energiesystem.de/Auswahl/Kompetenzen/Elektro/Stromkosten/Stromverbrauch/a_Stromverbrauch.gif",{"$nulls":38},"persönlicher CO2-Abdruck","Mittelwert Deutschland"]
[null,null,"Wohnfläche",0,"Datenübernahme",null,"CO2-Index",{"$nulls":3},"Gesamt Elektro - Ergebnis und Übertrag",700,"kg pro Person und Jahr",{"$nulls":14},"Persönliche Energie und CO2-Bilanz V. 1.1",{"$nulls":17},"Techem-Studie",{"$nulls":23},"Wohnen",2.72,2.72]
[null,null,"Heizungsart",3,1,"Öl- bzw. Kohleheizung",0.27,{"$nulls":3},"Mittelwert D Heizung und Warmwasser",2020,{"$nulls":15},"© Christoph Schlumpf",{"$nulls":41},"Ernährung",1.55,1.65]
[{"$nulls":4},2,"Gasheizung",0.2,{"$nulls":3},"Mittelwert D Elektro",700,{"$nulls":15},"EAWAG, Ueberlandstr. 133, CH-8600 Dübendorf",{"$nulls":41},"Verkehr",2.52,2.52]
[{"$nulls":4},3,"Fernwärme",0.225,{"$nulls":3},"Berechnung Heizung",{"$nulls":58},"Konsum",2.75,2.75]
[{"$nulls":4},4,"Wärmepumpe",0.514,"(Strommix für Wärmepumpe)",{"$nulls":5},"direkte Eingabe von Verbrauchswerten Heizung und Warmwasser - Umrechnung in CO2",{"$nulls":55},"öffentliche Infrastruktur",1.24,1.24]
[{"$nulls":4},5,"Holz (-Pellets)",0.01,{"$nulls":4},"Wert","CO2-Index","CO2 absolut",{"$nulls":4},"passivhaus","saniert, mod.","n. 1980, n.s.","v. 1980, n.s.",{"$nulls":47},"Summen für Fußabdruck:",10.780000000000001,10.88]
[{"$nulls":6},"Wichtung",{"$nulls":3},"Heizöl [kWh]",0,290,0,null,null,"Einfamilienhaus",1,90,110,170,280]
[null,null,"Haustyp",3,1,"Einfamilienhaus",1.3,{"$nulls":3},"Heizöl [l]",0,2800,0,null,null,"Reihenhaus",2,80,100,150,250,{"$nulls":47},"Skalierungsfaktor für Fußabdruck:",0.99]
[{"$nulls":4},2,"Reihenhaus",1.1,{"$nulls":3},"Erdgas [kWh]",0,190,0,null,null,"Mehrfamilienhaus",3,70,95,120,200,{"$nulls":5},"Berechnung Heizung und Warmwasser"]
[{"$nulls":4},3,"Mehrfamilienhaus",1,{"$nulls":3},"Erdgas [m³]",0,1860,0,{"$nulls":13},"Quelle: eigene Betriebskostenabrechnung 2009"]
[{"$nulls":6},"CO2-Index",{"$nulls":3},"Fernwärme",0,225,0,{"$nulls":14},"Heizung","Warmwasser"]
[null,null,"Sanierungstyp",3,1,"Passivhaus-Standard",0.09,{"$nulls":6},0,{"$nulls":13},"Kosten gesamt",{"v":64811,"d":"64,811.00 €"},{"v":21627,"d":"21,627.00 €"}]
[{"$nulls":4},2,"saniertes Gebäude, moderne Heizung",0.42,{"$nulls":3},"Korrektur Haustyp:",1,{"$nulls":3},3,{"$nulls":11},"Kosten für Wohneinheit",{"v":1210,"d":"1,210.00 €"},{"v":230,"d":"230.00 €"}]
[{"$nulls":4},3,"unsaniert, nach 1980 erbaut",1,{"$nulls":3},"Korrektur Sanierungstyp:",1,{"$nulls":3},3,{"$nulls":11},"Anteil",0.018669670272021724,0.010634854579923244]
[{"$nulls":4},4,"unsaniert, vor 1980 erbaut",1.2,{"$nulls":3},"Korrektur Raumtemperatur (6% je K +/- bei 20° als 1):",0,{"$nulls":15},"Energie gesamt",769460]
[null,null,"Raumtemperatur",20,"Datenübernahme",{"$nulls":5},"Grundenergieeinsatz nach Fläche (Techem):",0,"kWh/a",null,"Energie nach LFU",0,"kWh/a",{"$nulls":10},"Anteil Heizung und WW",0.75,0.25]
[{"$nulls":6},"Wichtung",{"$nulls":20},"Energie Heizung und WW",577095,192365]
[null,null,"Warmwasserindex",2,1,"täglich Duschen, oft Baden",1.4,{"$nulls":3},"Gesamt mit Korr. Haus, Sanierungszustand, Zimmertemp:",0,"kWh/a",null,null,0,"kWh/a",{"$nulls":10},"Anteil Energie gesamt",10774.173365632376,2045.773801266935]
[{"$nulls":4},2,"täglich Duschen, selten Baden",1.2,{"$nulls":3},"Gesamt Heizung - Umrechnung auf CO2 ",2020,"kg Co2 pro Person und Jahr",null,null,2020,"kg Co2 pro Person und Jahr",{"$nulls":10},"Einheiten (qm bzw. m³)",{"v":70,"d":"70.0"},18.7]
[{"$nulls":4},3,"täglich Duschen, nicht Baden",1,{"$nulls":3},"Berechnung Warmwasser",{"$nulls":16},"Energie pro Einheit",{"v":153.9167623661768,"d":"153.9"},{"v":109.3996685169484,"d":"109.4"}]
[{"$nulls":4},4,"nicht täglich Duschen",0.8,{"$nulls":3},"Energie für Warmwasser:",1200,"kWh/a",{"$nulls":14},"MW Heizung:",{"v":153.9167623661768,"d":"153.9"},"kWh pro Jahr und qm bei 21°"]
[null,null,"Solarthermie",false,"Datenübernahme",{"$nulls":5},"Korr Solarthermie:",1200,"kWh/a",{"$nulls":14},"MW Warmwasser:",{"v":109.3996685169484,"d":"109.4"},"kWh pro m³ Wasser"]
[null,null,"Warmwasser elektrisch",false,"Datenübernahme",{"$nulls":5},"Gesamt CO2 Warmwasser",0,"kg Co2/a"]
[null,"Haushaltsgeräte - Datenaufbereitung",{"$nulls":8},"Berechnung Elektroenergie",{"$nulls":3},"Schätzung Elektroenergieverbrauch in Abhängigkeit von Ausstattung, Effizienz und Nutzung"]
[null,null,"Ausstattung",2,1,"gering",{"$nulls":4},"Elektroenergie",0,"kWh/a",null,"Fläche:",0,{"$nulls":3},"Elektrogeräte Ausstattung und Nutzung:",86.4]
[{"$nulls":4},2,"durchschnittlich",{"$nulls":4},"Elektroenergie pro Nase",1129.032258064516,"kWh/a und Person",{"$nulls":14},"Quelle der Umrechnungen: http://www.greenorange.de/"]
[{"$nulls":4},3,"überdurchschnittlich",{"$nulls":4},"Elektroenergie Datenübernahme Direkteingabe",0,{"$nulls":3},9.999999999999986,21,55,88,114,142,170,195,{"$nulls":4},"© Copyright 2007 Ceramix Aktiengesellschaft. Alle Rechte vorbehalten."]
[{"$nulls":10},"Rückspeisung Photovoltaik Datenübernahme Direkteingabe",0,null,null,60,1521,1660,1798,1937,2075,2214,2352,2491,{"$nulls":5},"Umrechnungen"]
[null,null,"Effizienz",2,1,"sehr effizient (Klasse A und besser)",{"$nulls":8},75,2347,2597,2846,3096,3345,3595,3844,4000.000000000001,{"$nulls":4},"dt. Strommix","kWh","kg CO2"]
[{"$nulls":4},2,"durchschnittlich",{"$nulls":4},"Elektrogeräte",{"$nulls":3},90,3173,3534,3894,4255,4615,4976,5336,5550,{"$nulls":5},1,0.62,"UBA CO2-Rechner im Vergleich",null,null,"alt:",5.62]
[{"$nulls":10},"Wertung Ausstattung",6,null,null,120,3999.9999999999986,4471,4942,5414,5885,6357,6828,7300.000000000001]
[null,null,"Nutzung",2,1,"eher geringe Nutzung",{"$nulls":4},"Wertung Effizienz",3.6,null,null,135,4826,5408,5990,6573,7155,7738,8320,8800,{"$nulls":4},"Wohnen",null,2720]
[{"$nulls":4},2,"durchschnittliche Nutzung",{"$nulls":4},"Wertung Nutzung",4,null,null,155,5652,6345,7038,7732,8425,9119,9812,10380,{"$nulls":5},"kWh","kg Co2"]
[{"$nulls":4},3,"überdurchschnittliche Nutzung",{"$nulls":4},"Gesamtwertung",86.4,null,null,175,6478,7282,8087,8891,9695,10500,11304,11960,{"$nulls":4},"Fernwärme",1000,225,"http://www.iwr.de/re/eu/co2/co2.html",{"$nulls":16},"Flächen-Korrekturfaktor aus Techem-Grafik"]
[{"$nulls":15},2,3,4,5,6,7,8,9,{"$nulls":4},"Heizöl",1000,290,{"$nulls":15},"Mehrfamilienhaus:",17.3,{"v":1,"d":"1.0"}]
[null,null,"Ökostrom",false,"Datenübernahme",{"$nulls":22},"Erdgas",1000,190,{"$nulls":15},"Doppelhaus",19.5,{"v":1.1271676300578035,"d":"1.1"}]
[{"$nulls":28},"l",{"$nulls":16},"Einfamilienhaus",22.5,{"v":1.3005780346820808,"d":"1.3"}]
[null,"Verkehr",{"$nulls":8},"Benzin/Diesel",null,"l/100 Km","CO2 / Km",{"$nulls":13},"Heizöl",1000,2800,"http://www.iwr.de/re/eu/co2/co2.html"]
[null,"1. PKW","Typ",3,1,"Kleinwagen (Benzin)",{"$nulls":4},1,1,7,0.16519999999999999,null,"Ergebnis 1. PKW",0,"Kg CO2/a",{"$nulls":10},"m³",{"$nulls":16},"http://www.energieanbieter-vergleichen.de/news/2009/01/30/raumtemperatur-verringern-und-energieverbrauch-senken/"]
[null,null,"Km",0,2,"Kleinwagen (Diesel)",{"$nulls":4},2,2,5,0.132,null,"Ergebnis 2. PKW",0,"Kg CO2/a",{"$nulls":9},"Erdgas",1000,1860,{"$nulls":15},"Energieverbrauchs-Senkung je K Raumtemperatur: 6%"]
[{"$nulls":4},3,"Mittelklasse (Benzin)",{"$nulls":4},1,3,9,0.2124]
[null,"2. PKW","Typ",1,4,"Mittelklasse (Diesel)",{"$nulls":4},2,4,7,0.1848,{"$nulls":13},"PKW",null,1560,{"$nulls":15},"spez. Verbrauch:"]
[null,null,"Km",0,5,"Oberklasse / Van (Benzin)",{"$nulls":4},1,5,11,0.2596,{"$nulls":14},"Verbrauch pro 100 km","km","kg CO2",{"$nulls":13},0.09090909090909091,"Passivhaus",15,"kWh/m²","http://www.effiziento.de/energieeinsparung.html"]
[{"$nulls":4},6,"Oberklasse / Van (Diesel)",{"$nulls":4},2,6,9,0.2376,{"$nulls":13},"Diesel",10,{"v":10000,"d":"10,000 "},2640,0.264,{"$nulls":12},0.42424242424242425,"Niedrigenergiehaus",70,"kWh/m²"]
[null,"kein PKW",null,false,{"$nulls":6},"PKW-Nutzung - Ergebnis und Übertrag",1560,"kg CO2/a",{"$nulls":14},"Benzin",10,{"v":10000,"d":"10,000 "},2360,0.236,{"$nulls":13},"Fernwärme",130,"kWh/m²"]
[null,"ÖPNV","Typ",1,1,"Straßenbahn",70,{"$nulls":3},"ÖPNV und Bahn - Ergebnis und Übertrag",110,"kg CO2/a",null,null,"Ergebnis ÖPNV",0,"Kg CO2/a",{"$nulls":9},"Autogas",10,{"v":10000,"d":"10,000 "},1860,0.186,{"$nulls":13},"Gas/Öl",165,"kWh/m²","(Techem-Studie)"]
[null,null,"Km",0,2,"Bus",80,{"$nulls":3},"Flug - Ergebnis und Übertrag",850,"kg CO2/a",null,null,"Ergebnis Bahn",0,"Kg CO2/a",{"$nulls":9},"Erdgas",10,{"v":10000,"d":"10,000 "},2280,0.228]
[{"$nulls":4},3,"Zug",100,{"$nulls":3},"Mittelwert Deutschland - PKW",1560,"kg CO2/a"]
[null,"kein ÖPNV",null,false,{"$nulls":6},"Mittelwert Deutschland - ÖPNV und Bahn",110,"kg CO2/a",{"$nulls":14},"Flüge",null,{"v":850,"d":"850 "},{"$nulls":15},"Wärmepumpe - Heizung mit Brauchwassererwärmung  Fläche 135 m²"]
[null,"Bahnreisen","Km",0,{"$nulls":6},"Mittelwert Deutschland - Flug",850,"kg CO2/a",null,null,"Ergebnis 1. Flug",0,"Kg CO2/a",{"$nulls":11},{"v":10000,"d":"10,000 "},2610,{"$nulls":14},"http://energie-effizientes-haus.de/energieverbrauch.php"]
[null,"Kein Flug",null,false,{"$nulls":6},"doppelte Entfernung",{"$nulls":4},"Ergebnis 2. Flug",0,"Kg CO2/a",{"$nulls":9},"Ziel","Entfernung (einfach)",{"$nulls":16},"Jahr","Verbrauch"]
[null,"1. Flug","Typ",1,1,"Städteflug Europa",{"$nulls":4},1700,220,{"$nulls":15},"Mallorca",1250,null,{"v":652.5,"d":"653 "},0.522,{"$nulls":13},2007,1835,"kWh"]
[null,null,"Anzahl",0,2,"Mittelmeerurlaub",{"$nulls":4},2500,185,null,null,"http://www.iwr.de/re/eu/co2/co2.html",{"$nulls":12},"Peking",7800,null,{"v":4071.6000000000004,"d":"4,072 "},0.522,{"$nulls":13},2008,2000,"kWh"]
[null,"2. Flug","Typ",2,3,"Übersee (USA, Kanada)",{"$nulls":4},15000,150,null,null,"kurz",220,"je 1000 km",{"$nulls":10},"LA",9300,null,{"v":4854.6,"d":"4,855 "},0.522,{"$nulls":13},2009,1864,"kWh"]
[null,null,"Anzahl",0,4,"Übersee (Asien)",{"$nulls":4},18300,150,null,null,"mittel",185,{"$nulls":11},"Vancouver",8000,null,{"v":4176,"d":"4,176 "},0.522,{"$nulls":13},"spezif. Verbrauch:",14.071604938271605,"kWh/m²"]
[{"$nulls":4},5,"Übersee (Down under)",{"$nulls":4},34800,150,null,null,"lang",150,{"$nulls":11},"NY",6200,null,{"v":3236.4,"d":"3,236 "},0.522]
[{"$nulls":27},"Washington",6500,null,{"v":3393,"d":"3,393 "},0.522]
[null,"Ernährung",{"$nulls":8},"Ernährung - Ergebnis und Übertrag:",1550,"kg CO2 pro Jahr",{"$nulls":14},"Tokio",9400,null,{"v":4906.8,"d":"4,907 "},0.522,{"$nulls":13},"Warmwasser"]
[null,null,"Geschlecht",1,1,"weiblich",{"$nulls":4},"Mittelwert Deutschland:",1650,"kg CO2 pro Jahr",{"$nulls":14},"Sydney",16500,null,{"v":8613,"d":"8,613 "},0.522,{"$nulls":13},"spez. Verbrauch:",110,"kWh/m³ Wasser"]
[{"$nulls":4},2,"männlich",{"$nulls":4},"männlich",null,null,"weiblich",{"$nulls":13},"Auckland",18200,null,{"v":9500.4,"d":"9,500 "},0.522]
[null,null,"Ernährung",4,1,"Vegan",{"$nulls":4},"bewusst ökologisch","durchschnittlich","unbewusst, kostengünstig","bewusst ökologisch","durchschnittlich","unbewusst, kostengünstig",{"$nulls":11},"Singapur",10300,null,{"v":5376.6,"d":"5,377 "},0.522,{"$nulls":13},"http://www.energiesparen-im-haushalt.de/energie/bauen-und-modernisieren/modernisierung-haus/heizung-modernisieren/heizungsanlage-erneuern/gasheizung-erneuern/gasverbrauch-warmwasser.html"]
[{"$nulls":4},2,"Vegetarisch",{"$nulls":39},"Einsparung bei Solarunterstützung 40%"]
[{"$nulls":4},3,"geringer Verzehr von Fleisch und Wurst",{"$nulls":21},"ÖPNV",null,110]
[{"$nulls":4},4,"durchschnittliche Vollwertkost",{"$nulls":4},1190,1400,1610,920,1080,1240,{"$nulls":12},"km","kg CO2",{"$nulls":15},"Verbrauch Warmwasser pro Person im Mittel"]
[{"$nulls":4},5,"reichlicher Verzehr von Fleisch und Wurst",{"$nulls":4},1260,1480,1700,970,1140,1310,{"$nulls":11},"Straba",1000,70,{"$nulls":15},40,"Liter",null,14.239999999999998]
[null,null,"Nahrungsauswahl",2,1,"bewusst ökologisch",{"$nulls":4},1610,1890,2170,1240,1460,1680,{"$nulls":11},"NV Bus",1000,80,{"$nulls":15},"800 kWh"]
[{"$nulls":4},2,"durchschnittlich",{"$nulls":4},1710,2010,2310,1320,1550,1780,{"$nulls":11},"NV Bahn",1000,100,{"$nulls":15},"0,8 - 1 - 1,2","Verhältnisse wenig - Durchschnitt - viel"]
[{"$nulls":4},3,"unbewusst, kostengünstig",{"$nulls":4},2050,2410,2770,1580,1860,2140,{"$nulls":11},"FV Bahn",1000,50]
[{"$nulls":27},"Fernbus",1000,30]
[null,"Konsumverhalten",{"$nulls":8},"Konsum - Ergebnis und Übertrag",2750,"kg CO2 pro Jahr"]
[null,null,"Gewohnheiten-Typ",3,1,"sehr sparsam",{"$nulls":4},"Mittelwert Deutschland Deutschland:",2750,"kg CO2 pro Jahr",{"$nulls":14},"Konsum",null,2750]
[{"$nulls":4},2,"sparsam"]
[{"$nulls":4},3,"durchschnittlich",{"$nulls":4},"Günstiger Anschaffungspreis","Bedienbarkeit und Funktionalität","Qualität und Langlebigkeit"]
[{"$nulls":4},4,"großzügig",{"$nulls":4},2670,2540,2420]
[{"$nulls":4},5,"sehr großzügig",{"$nulls":4},2740,2610,2480]
[{"$nulls":10},2890,2750,2610]
[null,null,"Kriterien-Typ",2,1,"Günstiger Anschaffungspreis",{"$nulls":4},3030,2890,2740]
[{"$nulls":4},2,"Bedienbarkeit und Funktionalität",{"$nulls":4},3100,2960,2810]
[{"$nulls":4},3,"Qualität und Langlebigkeit"]
[]
[]
[{"$nulls":10},"öffentliche Infrastruktur - Vorgabe und Übertrag",1240,"kg CO2 pro Jahr"]

{"sheet":"Intro","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}